Форма № 4

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)

Шифр проекту - 11-139
Локальний кошторис № 7-1-1
на дорожні покриття
Благоустрій території
Основа: | | Кошторисна вартість | 208,969 | тис. грн.
креслення (специфікації ) № ГП | | Кошторисна трудомісткість | 1,087 | тис.люд.-год.
| | Кошторисна заробітна плата | 15,854 | тис. грн.
| | Середній розряд робіт | 3,1 | розряд
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.

№
п/п

Шифр і
номер 
позиції
нормативу

Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати труда
робітників, люд.-год.

всього

експлуа-
тації 
машин

всього

заробіт-
ної плати

експлуа-
тації 
машин

не зайнятих обслуго-
вуваням машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що обслуговують
машини

на
одиницю

всього

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

1

Е27-82-2

Улаштування дорожного корита [коритний
профiль з напiвприсипними обочинами] iз
застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту
на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500 мм
                                                                    1000м2

0,536

8435,65
154,32

7980,37
1433,45

4522

83

4277
768

14,60
68,95

8
37

2

Е27-82-1

Улаштування дорожного корита [коритний
профiль з напiвприсипними обочинами] iз
застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту
на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 250 мм
                                                                    1000м2

0,084

4733,37
154,32

4278,09
774,04

398

13

359
65

14,60
37,32

1
3

3

Е27-14-1

Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального
шару основи з пiску
                                                                    100м3

0,495

13424,99
265,67

1120,92
215,71

6645

132

555
107

22,61
10,52

11
5

4

Е27-22-1

Устройство однослойных оснований толщиной 15
см из щебня фракции 40-70 мм при укатке
каменных материалов с пределом прочности на
сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2] - толщ. 11
см
                                                                    1000м2

0,536

57936,50
620,68

6862,54
1563,48

31054

333

3678
838

51,81
76,14

28
41

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

5

Е27-22-4
к=4

На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-
22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати
                                                                    1000м2

-0,536

12464,93
--

__-__
  -

-6681

-

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

6

Е27-38-1

Улаштування цементобетонної основи мiських
проїздiв при товщинi шару 16 см (14см) М200
                                                                    1000м2

0,536

115513,14
5390,78

2993,66
389,14

61915

2889

1605
209

419,19
24,00

225
13

7

Е27-38-2
к=2

На кожний 1 см змiни товщини шару до норми 27-
38-1 додавати або виключати
                                                                    1000м2

-0,536

13087,55
208,85

__-__
  -

-7015

-112

__-__
  -

16,24
  -

-9
  -

| | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ | | | | | | | |

8

Е27-55-1

Улаштування одношарових асфальтобетонних
покриттiв дорiжок i тротуарiв iз литої
дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi
товщиною 3 см
                                                                    100м2

-4,275

611,97
309,08

__-__
  -

-2616

-1321

__-__
  -

22,61
  -

-97
  -

9

Е27-56-1

Устройство оснований под тротуары из щебня
толщиной 12 см - толщ. 10 см
                                                                    100м2

0,84

5068,37
473,82

291,18
59,81

4257

398

245
50

38,15
3,35

32
3

10

Е27-56-2
к=2

На кожний 1 см змiни товщини основи до норми
27-56-1 додавати або виключати
                                                                    100м2

-0,84

763,07
21,11

__-__
  -

-641

-18

__-__
  -

1,70
  -

-1
  -

11

Е27-38-1

Улаштування цементобетонної основи мiських
проїздiв при товщинi шару 16 см (14см) М200
                                                                    1000м2

0,084

115513,14
5390,78

2993,66
389,14

9703

453

251
33

419,19
24,00

35
2

12

Е27-38-2
к=2

На кожний 1 см змiни товщини шару до норми 27-
38-1 додавати або виключати
                                                                    1000м2

-0,084

13087,55
208,85

__-__
  -

-1099

-18

__-__
  -

16,24
  -

-1
  -

13

Е27-34-2

Установлення бортових каменiв бетонних при
iнших видах покриттiв
                                                                    100м

2,765

5446,07
1361,11

134,43
30,62

15058

3763

372
85

109,59
1,38

303
4

14

С1426-11710
варіант 1

Каменi бетоннi бортовi прямi рядовi i в'їзнi iз
бетону В30 [М400] [МРЗ200] - бордюри
                                                                    м3

14,33

1695,02
--

__-__
  -

24290

-

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

15

С1426-11709
варіант 1

Каменi бетоннi бортовi прямi рядовi i в'їзнi iз
бетону В22,5 [М300] [МРЗ150] - поребрик
                                                                    м3

0,72

1765,91
--

__-__
  -

1271

-

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

16

Е27-57-1

Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз
заповненням швiв цементним розчином
                                                                    100м2

1,004062
5

1877,28
861,48

994,35
269,81

1885

865

998
271

71,91
17,06

72
17

17

С1426-11789
варіант 2

Плити бетоннi тротуарнi 75х75
                                                                    м2

72,28125

214,55
--

__-__
  -

15508

-

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

18

С1426-11789
варіант 3

Плити бетоннi тротуарнi 50х50
                                                                    м2

28,125

210,03
--

__-__
  -

5907

-

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

| | ВХОДИ В ПІД*ЇЗД | | | | | | | |

19

Е27-57-2

Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз
заповненням швiв пiском ФЕМ
                                                                    100м2

0,2296

17418,97
716,64

840,25
227,94

3999

165

193
52

59,82
14,42

14
3

20

Е27-38-1

Улаштування цементобетонної основи мiських
проїздiв при товщинi шару 16 см (14см) М200
                                                                    1000м2

0,0096

115513,14
5390,78

2993,66
389,14

1109

52

29
4

419,19
24,00

4
  -

21

Е27-38-2
к=2

На кожний 1 см змiни товщини шару до норми 27-
38-1 додавати або виключати
                                                                    1000м2

-0,0096

13087,55
208,85

__-__
  -

-126

-2

__-__
  -

16,24
  -

__-__
  -

| | ЗАБОР | | | | | | | |

22

Е7-24-2

Установлення залiзобетонної огорожi з панелей
довжиною 3 м
                                                                    100м

0,6

7841,16
1717,99

5793,13
1320,65

4705

1031

3476
792

131,95
60,04

79
36

23

Е6-1-13

Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних
                                                                    100м3

0,023

78609,96
8909,67

2787,21
721,97

1808

205

64
17

710,50
34,99

16
1

24

С1418-8884
варіант 1

Плити [екрани] для огорож 
                                                                    м3

3,58

2172,52
--

__-__
  -

7778

-

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

25

К589321-
Л001
варіант 1

Стовпчики для огорожi залiзобетоннi 
                                                                    шт

23

58,52
--

__-__
  -

1346

-

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

26

Е7-24-1

Установлення залiзобетонної огорожi з панелей
довжиною 4 м
                                                                    100м

0,2

8807,71
2171,09

6150,08
1403,59

1762

434

1230
281

166,75
63,94

33
13

27

Е6-1-13

Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних
                                                                    100м3

0,015

78609,96
8909,67

2787,21
721,97

1179

134

42
11

710,50
34,99

11
1

28

& С1413-
2548-8
варіант 1

Плити П6в 40-25
                                                                    шт

5

1322,02
--

__-__
  -

6610

-

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

29

Е15-180-1

Просте фарбування стiн огорожі
                                                                    100м2

1,7534

1736,17
300,11

3,17
2,71

3044

526

6
5

22,77
0,19

40
  -

Разом прямі витрати по кошторису, грн.

197575

10005

17380
3588

804
179

| | в тому числi: | | | | |
| | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 170190 | | | |
| | всього заробiтна плата, грн. | 13593 | | | |
| | Загальновиробничi витрати, грн. | 11394 | | | |
| | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 104 | | | |
| | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2261 | | | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| | _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ | | | | |
| | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 197575 | | | |
| | в тому числі: | | | | |
| | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 170190 | | | |
| | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 10005 | | | |
| | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 3588 | | | |
| | Загальновиробничi витрати, грн. | 11394 | | | |
| | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 104 | | | |
| | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2261 | | | |
| | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 208969 | | | |
| | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 1087 | | | |
| | кошторисна заробітна плата, грн. | 15854 | | | |
| | _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ | | | | |
| | Всього по кошторису, грн. | 208969 | | | |
| | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 1087 | | | |
| | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 15854 | | | |
Склав ________________________ Сергиенко
Перевірив _____________________ Сенченко